Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Zestawienie sprzętu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość sztuk** |
|  | Automatyczny defibrylator zewnętrzny | 1 |
|  | Zestaw ratownictwa medycznego R1 | 7 |
|  | Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar | 7 |
|  | Agregat prądotwórczy | 1 |
|  | Przenośny zestaw oświetleniowy | 1 |
|  | Piła ratownicza do szyb klejonych | 1 |
|  | Pilarka do drewna | 1 |
|  | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów | 1 |
|  | Detektor napięcia | 1 |

**Specyfikacja sprzętu:**

1. **Automatyczny defibrylator zewnętrzny:**
* Odporny na zawilgocenie, zapylenie, na niskie temperatury do minimum -35 stopni C;
* Przełączenie w tryb niemowlę-dziecko za pomocą klucza;
* Wydawanie komunikatów głosowych w języku polskim i świetlnych,
* Wyświetlacz LCD,
* Instrukcja obsługi w języku polskim;
* Komunikat przypominający o wezwaniu pogotowia ratunkowego;
* Kompatybilne gniazdo z innymi defibrylatorami;
* Żywotność baterii minimum 4 lata;
* Samodzielne wykonywanie autotestów;
* Gwarancja producenta na urządzenie minimum 8 lat;
* Akcesoria obowiązkowe: walizka transportowa, bateria litowo-manganowa, klucz do trybu pediatrycznego, elektrody do terapii dorosłych pacjentów i dzieci w każdym wieku, elektrody szkoleniowe;
* Możliwość przełączenia defibrylatora w tryb treningowy za pomocą elektrod szkoleniowych.
1. **Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1**
* Zestaw zgodny z wytycznymi KGPSP oraz Ramowym Programem Szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
* W zestawie w pełni wyposażona torba/plecak PSP R1 wg standardu KSRG z lipca 2013r. umożliwiająca: zabezpieczenie lub/i przywrócenie drożności dróg oddechowych, prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii,
* Torba wykonana z materiały wysokogatunkowego, bardzo mocnego i odpornego na przetarcia, całość zabezpieczona bardzo grubą pianką;
* W zestawie komplet szyn Kramera (komplet 14 szyn różnych rozmiarów w osobnej torbie);
* W zestawie deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i czterema pasami mocującymi z metalowymi klamrami i zatrzaśnikami;
* Zestaw zawiera elementy wielokrotnego użytku;
* Zestaw ratowniczy w plecaku lub torbie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wariantu.
1. **Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar**
* Parawan z czterech segmentów o wymiarach 1,60 x 1,60 m każdy;
* uchwyt pomocniczy do rozkładania parawanu;
* wzmocnione przeguby aluminiowe;
* stopki stabilizujące parawan;
* wzmocnione kijki stelaża z włókien szklanych.
1. **Agregat prądotwórczy**
* Agregat o mocy minimum 3 kW;
* 2 gniazda 16 A 230V;
* Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95;
* Wyłącznik termiczny.
1. **Przenośny zestaw oświetleniowy**
* Stalowy statyw oświetleniowy z płynną regulacją wysokości;
* Dodatkowe zabezpieczenie przed opadnięciem przez stalowe zawleczki;
* Podwójnie wzmacniana podstawa;
* Dwie najaśnice LED minimum 50 W i 10000LM;
* Przewód - 10 m;
* Stopień ochrony zestawu: IP 44.
1. **Piła ratownicza do szyb klejonych**
* ostrze chowane, wykonane ze stali szybkotnącej HSS wg. normy PN-72/M-63200;
* dodatkowo uchwyt wyposażony w element pozwalający na wyłamanie uchylonej szyby;
* wymienne ostrza.
1. **Pilarka do drewna**
* Moc 4,6 KM;
* Pojemność skokowa 59 cm3;
* W zestawie: prowadnica z łańcuchem oraz osłona, dodatkowy łańcuch.
1. **Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów**
* Podpórki schodkowe i kliny do stabilizacji (2x podpórka schodkowa, 2 x klin mały, 2 x klin duży);
* Ekologicznie wykonane z polietylenu;
* Wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa;
* dodatkowa przyczepność dzięki elastyczności materiału pod obciążeniem
1. **Detektor napięcia**
* Urządzenie cyfrowe zasilane baterią alkaliczną,
* Zakres częstotliwości: wykrywanie napięcia prądu przemiennego AC w zakresie od 40 Hz do 70 Hz;
* Sygnalizacja zagrożenia dźwiękowo i wizualnie (migająca dioda LED).